VG651-7, De121-3

Unterscheidbarkeit von 16-stufigen Farbreihen (Ja/Nein-Entscheidung)

Layoutbeispiel: drei 16-stufige Farbreihen RECS-Farbatlas, R8-09 linearisierter Offsetdruck Es gibt drei Grundfarben auf jeder Seite: Schwarz N, Weiß W und Bunt X. Zehn Seiten enthalten 10 Bunttonebenen X=OYLCVM=(RYGCBM)d und RJGB=(RYGB)e Es gibt maximal 45 unterscheidbare Stufen. PDF-Prüfvorlage 1 (rgb ->rgb*d oder ->rgb*e) nach DIN 33872-2, Datei -> Offsetdruck

Weiß W

Bunt X

Schwarz N

16 Stufen, 15 Differenzen

16 Stufen, 15 Differenzen

16 Stufen

Alle Stufen der drei Serien N-W, W-X und X-N sollen unterscheidbar sein auf allen Seiten. Sind die drei 16-stufigen Reihen auf allen Seiten unterscheidbar? unterstreiche: Ja/Nein Falls Nein: Sind die drei 16-stufigen Reihen auf Seite x von 10 Seiten unterscheidbar? entfällt Unterstreiche Ja/Nein und gib im Fall von Nein die Anzahl unterscheidbarer Stufen an Seite 1: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von O = Orangerot Seite 2: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von Y = Gelb Seite 3: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von L = Laubgrün Seite 4: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von C = Cyanblau Seite 5: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von V = Violettblau Seite 6: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von M = Magentarot Seite 7: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von R = Elementarrot Seite 8: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von J = Elementargelb Seite 9: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von G = Elementargrün Seite 10: Ja/Nein, wenn Nein ../45 Differenzen sind unterscheidbar von B = Elementarblau ---------------------------------------------------- Summe: ../10 Ja-Seiten und .../450 Differenzen sind unterscheidbar