XG391-1N

rgb_d-Ein-Ausgabe LCh*_{da}von BAM-Farben Gerätefarbe rgb_d LCh*_d C=C_d Cyanblau (Cyan) 0 1 1 0, 0, 0 V=B_d Violetblau (Blau) 0 0 1 0, 0, 0 M=M_dMagentarot 1 0 1 0, 0, 0 O=R_d Orangerot (Rot) 1 0 0 0, 0, 0 Y=Y_d Gelb 1 1 0 0, 0, 0 L=G_d Laubgrün (Grün) 0 1 0 0, 0, 0 N Schwarz 0 0 0 0, 0, 0 W Weiß 1 1 1 0, 0, 0

BAM-5stufige Farbreihen im -CIELAB-Farbraum

-100 -50 50 100

100

50

-50

b*

a*

6 Anker-Farbpaare

6 Triplet-Farbserien