egg01-1n; nf; -2,0 stop, AEC01-2N

Negativfilmbeispiel mit 2 Blenden Unterbelichtung nach ISO/IEC 15775/ed-2:2022.

Die Leuchtdichte jedes Pixel ist um den Faktor 4 reduziert.

Der Kontrast zwischen Weiß und Schwarz ist reduziert.

Ausgabelinearisierung von rgb-Daten erzeugt die Normausgabe mit dem Anstieg von sowohl Kontrast- wie Leuchtdichtebereich, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/egg0/egg01-8n.pdf