egg01-2n; nf; +0,0 stop, AEC01-4N

Beispiel von Negativfilm mit Normbelichtung nach ISO/IEC 15775/ed-2:2022. Die Leuchtdichte von jedem Pixel ist im rgb-16bit-Bereich. Der Kontrast zwischen Weiß und Schwarz ist im rgb*-8bit-Bereich. Ausgabelinearisierung erzeugt gleichabständig gestufte rgb*-Daten. Für Auflôsungen 192x128 bis 1536x1024, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/AGC7/AGC7L0NP.PDF