fem70-7n

Basic television colour or mixture colour for D65 CIE data for White YW_{P0}=100 chromaticity

xd yd tristimulus values

(Yd,P0=100 for D65)

Xd Yd Zd

three additive mixture colours of ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 CP0 MP0 YP0 Cyan 100 (rgb=rgb*=0 1 1) Magenta 100 (rgb=rgb*=1 0 1) Yellow 100 (rgb=rgb*=1 1 0)

0,224 0,320 0,419

0,328 0,154 0,505

53,81 59,28 76,99

78,73 28,48 92,78

106,98 96,99 13,85

three additive basic colours of ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 RP0 GP0 BP0 Red 100 (rgb=rgb*=1 0 0) Green 100 (rgb=rgb*=0 1 0) Blue 100 (rgb=rgb*=0 0 1)

0,640 0,300 0,150

0,330 0,600 0,060

41,23 35,76 18,05

21,26 71,52 7,22

1,93 11,91 95,06

achromatic colours with different normalization: WP0White 100 (rgb*=p p p) p=1,04 WD0White 90 (rgb=rgb*=1 1 1) Nd0 Black 2,5 (rbg=rgb*=0 0 0) NP0 Black 1,8 (rgb*=q q q) q=-0,03

0,312 0,329 95,05 100,00 108,90 0,312 0,329 85,54 90,00 98,01 0,312 0,329 2,37 2,50 2,72 0,312 0,329 1,71 1,79 1,96