fgm91-3n

Fernseh-Grundfarbe oder -Mischfarbe für D65 CIE-Daten für Weiß YW=200

Drei additive Mischfarben nach ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 CP1 MP1 YP1 Cyan 200 (rgb*=0 p p) Magenta 200 (rgb*=p 0 p) Gelb 200 (rgb*=p p 0)

118,95 80,15 126,54

-60,58 123,76 -27,18

-17,81 -76,65 119,03

63,14 145,57 122,10 199 324 110

CIELAB-Daten L*a*b*C*abhab

(Yd,P1=200 für Weiß D65)

L*d a*d b*d C*ab,d hab,d

Drei additive Basisfarben nach ITU-R BT.709.3, sRGB, IEC 61966-2-1 RP1 GP1 BP1 Rot 200 (rgb*=p 0 0) Grün 200 (rgb*=0 p 0) Blau 200 (rgb*=0 0 p)

71,22 114,70 44,85

100,89 -108,59 99,77

84,66 104,80 -135,89

131,71 150,91 168,59 19 144 290 Unbunte Farben mit unterschiedlicher Normierung: WP1Weiß 200 (rgb*=p p p) p=1,30 WD0Weiß 100 (rgb=rgb*=1 1 1) Nd0 Schwarz 2,5 (rbg=rgb*=0 0 0) Np1 Schwarz 1,8 (rgb*=q q q) q=-0,03

130,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00