ges00-3n

This is an example EPS code, see use in http://color.li.tu-berlin.de/fek9/fek9f1p0.txt http://color.li.tu-berlin.de/fek9/fek9f1p0.pdf

External values of the Frame File (FF): xchart=0, 1, ..., 8 for P und N series for the range 0,5 <= gammaF <=2

Example gammaR values for HDR-head room: gammaR=0,64 (2 stop);

gammaR=0,8 (1 stop); 1,0 (SDR)

For use of this EPS code with gammaR see http://color.li.tu-berlin.de/few1/few1l0np.pdf http://color.li.tu-berlin.de/few2/few2l0np.pdf