ggt61-3n

ISO-Farbdatei und Schleife: Datei -> Druck -> Scan oder Foto -> Datei

benutze die ISO-Datei mit 9 und 16stufigen Farbreihen: W_R(O), W_G(L), W_B(V) und W_N http://standards.iso.org/iso-iec/15775/ed-2/en/Test_Chart_4.PDF

ISO-Farbatei und TUB-Methode für Geräteausgabe- Linearisierung

visueller Test: gleiche relative Stufung (J/N)? Benutze die 16stufigen Farbreihen in Bild D4

Realisierung TUB-Software FF_LM

ISO-Datei mit rgb*-Farbdaten

rgb*

LCh* rgb TUB-Geräteeingabe- Linearisierung rgb->rgb* rgb* -> LCh*

Drucker oder Offset

Farbdisplay

Hardware digital -> analog

Bildprozess

LCh* -> rgb

Farbkamera

Farbscanner,

Hardware analog -> digital

Bildprozess rgb -> rgb* risierung (FF_LM)

Rahmendatei-Linea-

TUB-software digital -> digital

Bildprozess

Literatur für Ein- und Ausgabelinearisierung Richter, K., Rahmendatei-Farbmanagement (FF_LM) für die ergonomische Displayausgabe ..., siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/disgam25d.pdf & http://farbe.li.tu-berlin.de/dislum25d.pdf

ISO-Dateien mit gleichabständigen Farbskalen: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html http://standards.iso.org/iso-iec/15775/ed-2/en TUB-Dateien mit gleichabständigen Farbskalen & FF_LM: http://farbe.li.tu-berlin.de/ggns.htm http://farbe.li.tu-berlin.de/ggn3/ggn3l0np.pdf