ggw50-3n

N 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 W

N 0,00

0,25

0,50

0,75

W 1,00

w*’_{output} w’*_{output}

w*_{input} = rgb* (= 0, 0,125, 0,250,..,0,875, 1)

Farbmanagement Ausgabelinearisierung einer 9stufigen Grauskala

’* (Strich-Stern)-Koordinaten um die linearisierte Ausgabe mit realer Display- Reflexion im Büroraum zu erreichen; hellere (positive P) Ausgabe

*’ (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer Displayreflexion im Büroraum; dunklere (negative N) Ausgabe