heb31-8a

IECsRGB-triangle lightness T*_u as function of logY coordinates T*_u and logY for 4 colours WRGB

logY Y

T*_u

48,9

T*_u

Y_u=18 0,5, 0,51,2, 1,21,9, 1,9log Y, T*_u

(0 < Y < Y_{n,W}, Y_{n,R}, Y_{n,G}, Y_{n,B} = Y_{n,WRGB}) T*_u,_{WRGB} = 50 (Y/Y_u,_{WRGB})^{1/2,4} (Y_u,_{WRGB}=18, 3,8, 13, 1,3)

application range