hei91-3n

Colour management for output linearization of a 9 step grey scale

N 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 W

N 0,00

0,25

0,50

0,75

W 1,00

w*’_{output} w*’_{output}

w*_{input} = rgb* (= 0, 0,125, 0,250,..,0,875, 1)