hgb30-1a

Helligkeit L* und Normfarbwert Y L*W = 100 ( Y / 100)1/2,0 L*IECsRGB = 100 ( Y / 100)1/2,4 L*CIELAB = 116 ( Y / 100)1/3,0 - 16 L*N = 100 ( Y / 100)1/3,0