hgb30-3a

L*CIELAB, T*IECsRGB, T*TUBJND L*CIELAB = 116 ( Y / 100)1/3,0 - 16 T*IECsRGB = 100 ( Y / 100 )1/2,4 T*TUBJND = 47,49 ( Y / Yu)1/ln(10) ln [T*TUBJND,relativ] hat Steigung 1! ln [T*TUBJND,r] = log ( Y / Yu )