hgb30-5a, eer30-3n

CIELAB-Helligkeit L* als Funktion des Normfarbwertes Y Koordinaten L* und Y für unbunte Farben

Y

L*

49,4

L*_u

Y_u=18 3,6, 3,618, 3,690, 3,6Y, L*

CIELAB-Helligkeit: L* = 116 (Y/Y_n)^{1/3} - 16 (Y_n=100, Y>1)

Anwendungsbereich