hgb31-1a

IECsRGB-Helligkeit T*_n als Funktion des Normfarbwertes Y Koordinaten T*_n und Y für unbunte Farben

Y

T*_n

48,9

T*_u

Y_u=18 3,6, 3,618, 3,690, 3,6Y, T*_n

IECsRGB-Helligkeit: T*_n = 100 (Y/Y_n)^{1/2,4} (Y_n=100, Y>1)

Anwendungsbereich