hgb31-4a, eer31-4n

IECsRGB-Dreieckshelligkeit T*_n als Funktion von logY Koordinaten T*_u und logY für 4 Farben WRGB

logY Y

T*_n

48,9

T*_u

Y_u=18 0,5, 0,51,2, 1,21,9, 1,9log Y, T*_n

(0 < Y < Y_{n,W}, Y_{n,R}, Y_{n,G}, Y_{n,B} = Y_{n,WRGB}) T*_{n,WRGB} = 100 (Y/Y_{n,WRGB})^{1/2,4} (Y_{n,WRGB}=100, 21, 72, 7)

Anwendungsbereich