AS980-7N

Paso de contraste C_{Yi} (i=1 to 8) y Gamma absolutos y relativos según ISO 9241-306^{1)}

paso de contrast C_{Yi} y Yrelación (i=1 .. 8)

CIE valores triestímulos; relación Y_W : Y_N Blanco W y Negro N

CIE valores triestímulos; rango Y_{N1} ... Y_{N2} absoluta Gamma G_{Pk}(k=0 a 7) para mostar (P) con G_{P0}=2,4^{2)} G_{Pk}=2,4-0,18k relativa Gamma g_{Pk}(k=0 a 7) para mostar (P) con G_{P0}=2,4^{2)} g_{Pk}=G_{Pk}/2,4 aplicación y il modo de color en el lugar de trabajo; illuminancia en la monitor500 lux o 250/125/62 lux

C_{Y8} 288:1 C_{Y7} 144:1 C_{Y6} 72:1 C_{Y5} 36:1 C_{Y4} 18:1 C_{Y3} 9:1 C_{Y2} 4,5:1 C_{Y1}2,25:1^{3)}

88,9 : 0,31 88,9 : 0,62 88,9 : 1,25 88,9 : 2,50 88,9 : 5,00 88,9 : 10,0 88,9 : 20,0 88,9 : 40,0

0,00 ... <0,46 0,46 ... <0,93 0,93 ... <1,87 1,87 ... <3,75 3,75 ... <7,50 7,50 ... <15,0 15,0 ... <30,0 30,0 ... <60,0

G_{P0} = 2,40 G_{P1} = 2,22 G_{P2} = 2,04 G_{P3} = 1,86 G_{P4} = 1,68 G_{P5} = 1,50 G_{P6} = 1,32 G_{P7} = 1,14 g_{P0} = 1,000 g_{P1} = 0,925 g_{P2} = 0,850 g_{P3} = 0,775 g_{P4} = 0,700 g_{P5} = 0,625 g_{P6} = 0,550 g_{P7} = 0,475 monitor, sólo 062 lux monitor, sólo 125 lux monitor, sólo 250 lux display y superficie display y superficie display y superficie display y superficie display y superficie

1)El ejemplo está diseñado para proyectores de datos (P) con GP0=2,4. comparar IEC 61966-2-1: GP0=2,4. 2) El sistema operativo del ordenador Apple ha utilizado el valor 1,8 hasta 2010. El cambio a 2,4 (= Windows) está en la dirección equivocada. 3) Para el contraste CY=2:1 la visualización de luminancias de ambas en la proyección del negro y el blanco papel offset estàndar son iguales (!).

La fatiga visual provocada por la relación de luminancias adaptación 36:1 de la pantalla en negro y el negro en el papel se reducirá. Por ejemplo, si una pantalla gris con los valores triestímulos CIE YZ = 22,2 (=0,25*88.9) se utiliza el contraste paso CYi permanece constante. A continuación, la relación de luminancias de todos los colores en la pantalla y el papel se ha reducido a 9:1. Esto reduce la fatiga visual.