ego01-4n DEQ61-4N

Linienelement-Gleichungen nach CIE 230:219 Farbschwellen-(t)Funktion f_t(Y_r) = ΔYt = ΔY_r Yu ΔY_t=(A_1+A_2Y)/A_0 A_0=1,5, A_1=0,0170, A_2=0,0058 [0] f_{tu}(Y_r)=

ΔY_t ΔY_{tu} = 1+b Y_r 1+b b=A_2Y_u/A_1 Y_r=Y/Y_u [1] ∫ F_{tu} (Y_r)= f ’_{tu} (Y_r) f_{tu} (Y_r) dY_r =∫ b 1+b Y_r dY_r [2]

Beispiel für L*_{tu}(Y_r), ΔY_t mit Y_{ru}=Y_r/Y_u=1, b=6,141:

L*_{tu} (Y_r) =

L*_t(Y_r) L*_t(Y_{ru}) = ln(1+b Y_r) ln(1+b) [3] f_{tu} (Y_r) =

ΔY_t ΔY_{tu} = 1+b Y_r 1+b [4]